**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky: „Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum“**

|  |
| --- |
| **Údaje uchádzača:** |
| Obchodné meno: |
| Sídlo:  |
| IČO:  |
| Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email |

|  |
| --- |
| **Údaje zadávateľa:**  |
| Obchodné meno: SOFER s.r.o. |
| Sídlo: Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa |
| IČO: 44372078 |
| Kontaktné údaje: Ján Solecký - konateľ spoločnosti, +421 903 208 359, sofer@sofersk.sk |

|  |
| --- |
|  **Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum – 1 ks**  |
| **Typové označenie: ...............................................................**Obchodné meno výrobcu: ...............................................................**Pozn. Uviesť** " Typové označenie zariadenia a obchodné meno výrobcu" |
| **Základ stroja** | **Požadované parametre:** | **Požadovaná hodnota:** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum | áno |  | ..................,- |
| Priečny posuv stola (os X)  | min. 5000 mm |  |
| Pozdĺžny posuv stola (os Z)  | min. 2000 mm |  |
| Zvislý posuv vreteníka (os Y)  | min. 3000 mm |  |
| Rozmer upínacej dosky otočného stola | min. 2000 x 3000 mm |  |
| Otočný stôl | áno |  |
| Nosnosť stola | min. 18 000 kg |  |
| Priemer pracovného vretena 150 mm | áno |  |
| Výsuv pracovného vretena (os W) | min. 700 mm |  |
| Nástrojová dutina pracovného vretena ISO 50 (SK 50) | áno |  |
| Rozsah otáčok pracovného vretena | min. 10 až 3000 ot./min. |  |
| Maximálny krútiaci moment na vretene (S6 – 60%) | min. 3500 Nm |  |
| Menovitý krútiaci moment na vretene (S1) | min. 3000 Nm |  |
| Výkon hlavného motora | min. 48 kW |  |
| Kontinuálne polohovanie v rotačnej osi B | áno |  |
| Riadiaci systém Heidenhain | áno |  |
| Spevňovacia príruba vretena | áno |  |
| Klimatizácia elektrorozvádzača | áno |  |
| Vonkajší okruh chladenia nástrojov | áno |  |
| Bezpečnostné ohradenie pracovného priestoru stroja | áno |  |
| Vnútorné chladenie vretena – tlak | min. 20 Bar |  |
| Priame odmeriavanie | áno |  |
| Diaľková diagnostika stroja | áno |  |
| **Príslušenstvo** | **Názov príslušenstva:** | **Typové označenie a obchodný názov výrobcu:****(doplňte)** | **Požadovaný parameter:** | **Požadovaná hodnota:** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| Softvér pre import formátu DXF |  | Umožňuje konverziu súborov DXF do NC | áno |  | ................,- |
| Obrobková nástrojová sonda |  | Bezkábelový prenos dát | áno |  | ................,- |
| **Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia** | Dodanie zariadenia na miesto realizácie | Doprava zariadenia do výrobného areálu zadávateľa až na miesto finálneho osadenia. | ................,- |
| Inštalácia zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky | Inštalácia, t.j. umiestnenie a upevnenie zariadenia podľa pokynov zadávateľa.  | ................,- |
| **SUMA SPOLU (EUR bez DPH)** | **................,-** |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača