**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky: „Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum“**

|  |
| --- |
| **Údaje uchádzača:** |
| Obchodné meno: |
| Sídlo: |
| IČO: |
| Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email |

|  |
| --- |
| **Údaje zadávateľa:** |
| Obchodné meno: SOFER s.r.o. |
| Sídlo: Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa |
| IČO: 44372078 |
| Kontaktné údaje: Ján Solecký - konateľ spoločnosti, +421 903 208 359, sofer@sofersk.sk |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum – 1 ks** | | | | | | | | | | |
| **Typové označenie: ...............................................................**  Obchodné meno výrobcu: ...............................................................  **Pozn. Uviesť** " Typové označenie zariadenia a obchodné meno výrobcu" | | | | | | | | | | |
| **Základ stroja** | **Požadované parametre:** | | | | | **Požadovaná hodnota:** | | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum | | | | | áno | |  | | ..................,- |
| Priečny posuv stola (os X) | | | | | min. 5000 mm | |  | |
| Pozdĺžny posuv stola (os Z) | | | | | min. 2000 mm | |  | |
| Zvislý posuv vreteníka (os Y) | | | | | min. 3000 mm | |  | |
| Rozmer upínacej dosky otočného stola | | | | | min. 2000 x 3000 mm | |  | |
| Otočný stôl | | | | | áno | |  | |
| Nosnosť stola | | | | | min. 18 000 kg | |  | |
| Priemer pracovného vretena 150 mm | | | | | áno | |  | |
| Výsuv pracovného vretena (os W) | | | | | min. 700 mm | |  | |
| Nástrojová dutina pracovného vretena ISO 50 (SK 50) | | | | | áno | |  | |
| Rozsah otáčok pracovného vretena | | | | | min. 10 až 3000 ot./min. | |  | |
| Maximálny krútiaci moment na vretene (S6 – 60%) | | | | | min. 3500 Nm | |  | |
| Menovitý krútiaci moment na vretene (S1) | | | | | min. 3000 Nm | |  | |
| Výkon hlavného motora | | | | | min. 48 kW | |  | |
| Kontinuálne polohovanie v rotačnej osi B | | | | | áno | |  | |
| Riadiaci systém Heidenhain | | | | | áno | |  | |
| Spevňovacia príruba vretena | | | | | áno | |  | |
| Klimatizácia elektrorozvádzača | | | | | áno | |  | |
| Vonkajší okruh chladenia nástrojov | | | | | áno | |  | |
| Bezpečnostné ohradenie pracovného priestoru stroja | | | | | áno | |  | |
| Vnútorné chladenie vretena – tlak | | | | | min. 20 Bar | |  | |
| Priame odmeriavanie | | | | | áno | |  | |
| Diaľková diagnostika stroja | | | | | áno | |  | |
| **Príslušenstvo** | **Názov príslušenstva:** | | **Typové označenie a obchodný názov výrobcu:**  **(doplňte)** | | **Požadovaný parameter:** | | **Požadovaná hodnota:** | | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| Softvér pre import formátu DXF | |  | | Umožňuje konverziu súborov DXF do NC | | áno | |  | ................,- |
| Obrobková nástrojová sonda | |  | | Bezkábelový prenos dát | | áno | |  | ................,- |
| **Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia** | | Dodanie zariadenia na miesto realizácie | | Doprava zariadenia do výrobného areálu zadávateľa až na miesto finálneho osadenia. | | | | | | ................,- |
| Inštalácia zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky | | Inštalácia, t.j. umiestnenie a upevnenie zariadenia podľa pokynov zadávateľa. | | | | | | ................,- |
| **SUMA SPOLU (EUR bez DPH)** | | | | | | | | | | **................,-** |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača